***CAPSTONE TABLETTE***

1. Allumer le Bluetooth
2. Pour lancer Capstone, ouvrir l’application SPARKvue
   1. Allumer les capteurs Bluetooth (Air-link, Wireless…)
   2. Pour connecter les capteurs :
      * Icône Bluetooth sur SPARKvue
      * Sélectionner le capteur désiré (vérifier le bon numéro), puis Terminé
   3. Réalisation de l’expérience
      * Pour créer une expérience : menu principal🡪nouvelle expérience 🡪(ajout page)🡪 sélectionner le modèle voulu🡪choisir l’affichage voulu (graphe, tableaux, mesure direct…)
      * Pour sélectionner un capteur 🡪 sélectionner une mesure puis choisir la mesure souhaitée
      * Pour lancer la mesure 🡪Démarrer (on pourra annoter le graphe (A) uniquement lorsque l’acquisition sera arrêter)
   4. Pour supprimer un essai
      * Outils🡪géré les essais🡪 supprimer
   5. Pour enregistrer l’expérience
      * Menu 🡪 enregistré sous 🡪 saisir le nom de l’expérience puis enregistré
   6. Pour exporter les données :
      * Menu 🡪 exporter données 🡪 Internal SD card 🡪 Dossier PASCO 🡪 Sous dossier Expérience🡪 saisir le nom de l’expérience puis enregistré
   7. Pour exporter les graphiques, tableaux … :
      * Capture écran 🡪 « triangle » 🡪Exporter le journal 🡪 Internal SD card 🡪 Dossier PASCO 🡪Sous dossier Expérience🡪 saisir le nom de l’expérience puis enregistrer
   8. Pour s’envoyer l’expérience :
      * Depuis l’accueil de la tablette 🡪 Fichiers 🡪 Local 🡪 Stockage interne 🡪 PASCO 🡪 Expérience
      * Choisir l’expérience
      * Partager par Bluetooth, WIFI direct, Laposte.net …