***CAPSTONE TABLETTE***

1. Allumer le Bluetooth
2. Pour lancer Capstone, ouvrir l’application SPARKvue
	1. Allumer les capteurs Bluetooth (Air-link, Wireless…)
	2. Pour connecter les capteurs :
		* Icône Bluetooth sur SPARKvue
		* Sélectionner le capteur désiré (vérifier le bon numéro), puis Terminé
	3. Réalisation de l’expérience
		* Pour créer une expérience : menu principal🡪nouvelle expérience 🡪(ajout page)🡪 sélectionner le modèle voulu🡪choisir l’affichage voulu (graphe, tableaux, mesure direct…)
		* Pour sélectionner un capteur 🡪 sélectionner une mesure puis choisir la mesure souhaitée
		* Pour lancer la mesure 🡪Démarrer (on pourra annoter le graphe (A) uniquement lorsque l’acquisition sera arrêter)
	4. Pour supprimer un essai
		* Outils🡪géré les essais🡪 supprimer
	5. Pour enregistrer l’expérience
		* Menu 🡪 enregistré sous 🡪 saisir le nom de l’expérience puis enregistré
	6. Pour exporter les données :
		* Menu 🡪 exporter données 🡪 Internal SD card 🡪 Dossier PASCO 🡪 Sous dossier Expérience🡪 saisir le nom de l’expérience puis enregistré
	7. Pour exporter les graphiques, tableaux … :
		* Capture écran 🡪 « triangle » 🡪Exporter le journal 🡪 Internal SD card 🡪 Dossier PASCO 🡪Sous dossier Expérience🡪 saisir le nom de l’expérience puis enregistrer
	8. Pour s’envoyer l’expérience :
		* Depuis l’accueil de la tablette 🡪 Fichiers 🡪 Local 🡪 Stockage interne 🡪 PASCO 🡪 Expérience
		* Choisir l’expérience
		* Partager par Bluetooth, WIFI direct, Laposte.net …